**Türblatt**:

- Modell: RODA-55-35-A-E0-SM-1FLG

- Türblattstärke: ca. 58 mm

- Schalldämmwert (Rohling): Rw 35 dB

- Klimaklasse: A

- Feuerschutzklassifizierung: E0

- Rauchschutzklassifizierung: S200 (Sm)

- Türblattgewicht (kg/m²): 44,8

- STL Breite (mm): ….

- STL Höhe (mm): ….

- Belag: …

- Einleimer: …

- Falzausführung: Einfachfalz, überfälzt einschlagend, Falz: 42G

- Beschichtung Kante: ….

- Schloss: BMH 1000, Dm 65mm, Entfernung 72mm, Nuss 9mm, Stulp 20x3x235 (Edelstahl gerundet), Dr/Dr, PZ, - Beschlagsgarnitur: 1 GT Glutz 5074 Commercial, (Drückermodell Oslo, U-Form), Drücker/Drücker, PZ, Rundrosetten, Edelstahl matt gebürstet, GK 4, Glide Lagerung, LOSE BEIGELEGT

- Bänder: 2 Stk Objektband, Glutz A-STX 16 157-15 für gefälzte Türen, für VX-Bandaufnahmen, Edelstahl

- Türschließer: 1 Stk Diese Position ist ohne Türschließer berechnet! Laut ÖNORMEN B3850 u. B3851 bzw. lt. Baubescheid der zuständigen Behörde kann in Ausnahmefällen, wie bspw. bei Wohnungseingangstüren, Hotelzimmertüren, Schachttüren, einbruchhemmenden Türen udgl. von einer Selbstschließung Abstand genommen werden. Zu beachten ist jedoch, dass ohne einer behördlichen Genehmigung die Zulassung dieses Elementes erlischt!

- Türdichter: 1 Stk Schall-EX 15x30, Länge 833 mm, (MONTIERT)

- Dichtungsprofil: Türdichtung, Goll A 1011-SC, (Falzbreite 14mm)

- Profilylinder: Blindzylinder für Brandschutztüren, BASI BVZ100 variabel, Art. Nr. 9000-0055

**Stahl- Eckzarge:**

Rema CORNER

- Einteilige Stahlzarge, Wandstärke nicht verstellbar, dreiseitige Umfassungszarge, Einfachfalz

- Material: verzinktes Stahlblech, Blechstärke 1,5mm

- Oberfläche: pulvergrundiert RAL 9010 glatt matt für bauseitiges Streichen

- Profil: 1012-45-45 mit Umbug 15mm (Spiegelmaße bandseitig 45mm und bandgegenseitig 45mm)

- Ecken durchgehend verschweißt

- Vorgerichtet für stumpfes oder gefälztes Türblatt

- Bandtaschen: 2 Stk. VX 7611-3D

- Stanzung für Falle und Riegel mit Mauerschutzkasten (ohne Edelstahlschließblech)

- Umlaufende Hohlkammerdichtung FH C1397 weiß, schwarz oder grau

- Quadratlochstanzung im Dichtungskanal lt. Brandschutzprobe EI-30

- Mit oder ohne Bodeneinstand 40mm, mit unten angeschraubter Transportschiene (vor Montage zu entfernen)

- Befestigung: mittels Hutanker in den Seitenteilen (je 4 Stück) bei Gipskartonwand oder mittels Maueranker in den Seitenteilen zum Einmauern bei Mauerwerk