**Türblatt**:

- Modell: RODA-55-35-A-EI30-2FLG

- Türblattstärke: ca. 58 mm

- Schalldämmwert (Rohling): Rw 35 dB

- Klimaklasse: A

- Feuerschutzklassifizierung: EI30

- Türblattgewicht (kg/m²): 44,8

- STL Breite (mm): ….

- STL Höhe (mm): ….

- Belag: …

- Einleimer: …

- Falzausführung: Einfachfalz, überfälzt einschlagend, Falz: 42G

- Beschichtung Kante: ….

- Schloss: BKS nach NZA 150 (2flg), BMH 1000, Dm 65mm, Entfernung 72mm, Nuss 9mm, Stulp 20x3x235 (Edelstahl gerundet), Dr/Dr, PZ, Falztreibriegel für automatische Verriegelung des Standflügels, (keine Fluchtfunktion)

- Beschlagsgarnitur: 1 GT Glutz 5074 Commercial, (Drückermodell Oslo, U-Form), Drücker/Drücker, PZ, Rundrosetten, Edelstahl matt gebürstet, GK 4, Glide Lagerung, LOSE BEIGELEGT

- Bänder: 4 Stk Objektband, Glutz A-STX 16 157-15 für gefälzte Türen, für VX-Bandaufnahmen, Edelstahl

- Türschließer: 1 Stk Diese Position ist ohne Türschließer berechnet! Laut ÖNORMEN B3850 u. B3851 bzw. lt. Baubescheid der zuständigen Behörde kann in Ausnahmefällen, wie bspw. bei Wohnungseingangstüren, Hotelzimmertüren, Schachttüren, einbruchhemmenden Türen udgl. von einer Selbstschließung Abstand genommen werden. Zu beachten ist jedoch, dass ohne einer behördlichen Genehmigung die Zulassung dieses Elementes erlischt!

- Türdichter: 2 Stk Schall-EX 15x30, Länge 833 mm, (MONTIERT)

- Türdichter Az.: Bohrung im Türdichter für Stehflügelverriegelung

- Dichtungsprofil: Türdichtung, Goll A 1011-SC, weiß, (Falzbreite 14mm)

- Profilylinder: Blindzylinder für Brandschutztüren, BASI BVZ100 variabel, Art. Nr. 9000-0055

**Holzblockzarge (fertig zusammengebaut):**

- Modell: RODA-HBZ-MA-EI30-2FLG

- Feuerschutzklassifizierung: EI30

- Passleisten für aufliegende Montage, lt. RODA-Standardkollektion

- STL Breite (mm):….

- STL Höhe (mm): ….

- Rahmen Breite (mm): ….

- Rahmen Stärke (mm): ….

- Falzausführung: Einfachfalz

- Zargenaufbau: Massivholz

- Beschichtung: ….

- Bandaufnahmen: 4 Stk Glutz 9099.01 GX RC, (für HBZ), Stahl verzinkt, Abdeckwinkel KK, Edelstahl

- Dichtung: Goll A 1011-GR, grau, (Falzbreite 14mm)